Les fichiers fournis contiennent les paramètres recommandés d'impression (pré-configurés).
Il vous appartient tout de même dé vérifier à bien respecter les consignes suivantes pour maximiser la performance des pièces : 

- Utiliser du PETG
- Imprimer avec 7 parois et 35% de remplissage (en gyroïde)

Pour LEs capots haut et bas du mode silent : 100% de remplissage.